**Bandáž kolene Stabilo® s otvorem pro patellu BORT 114 150**

Bandáž kolene poskytuje oporu poraněným tkáňovým strukturám ( klouby, vazy, pouzdra, chrupavky). Komprese takto pomáhá podpořit držící funkci vazů a tudíž odlehčuje kloub. Současně bandáž do značné míry brání špatným pohybům. Pelota má masážní efekt který snižuje tendenci k otoku a pomáhá rychlejšímu ústupu stávajícího otoku.
Další předností peloty je to, že pelota vede patellu během normálního pohybu.

**Indikace:**Patellární chondropathie, meniscopathie, arthritida, bursitida

**Kontraindikace:**

Periferní arteriální oklusivní onemocnění (PAOD), poruchy lymfatického oběhu a otoky měkkých tkání nejasného původu i vzdálené od místa aplikované pomůcky, ztráta citlivosti či porucha prokrvení v postižené oblasti těla, kožní onemocnění v léčené části těla.

**Složení:**57% polyamid,28% elastodies, 8% spandex, 7% viskóza

**Důležité upozornění :**

Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. V případě, že lékař určí používat ortézu v noci, vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné.Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře. Při nošení pomůcky nepoužívejte krémy nebo masti. Mohou poškodit materiál.

**Výrobek obsahuje latex a může způsobit alergické reakce**

**Velikosti :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Velikost | obvod 15 cm pod kolenem | obvod 15 cm nad kolenem |
| small | 26 – 29 cm | 32 – 36 cm |
| medium | 29 – 33 cm | 36 – 40 cm |
| medium plus | 29 – 33 cm | 40 – 44 cm |
| large | 33 – 37 cm | 40 – 44 cm |
| large plus | 33 – 37 cm | 44 – 48 cm |
| x-large | 37 – 41 cm | 44 – 48 cm |
| x-large plus | 37 – 41 cm | 48 – 52 cm |
| xx-large | 41 – 45 cm | 52 – 56 cm |
| xx-large plus | 41 – 45 cm | 56 – 60 cm |
| xxx-large | 45 – 49 cm | 60 – 64 cm |
| xxx-large-plus | 45 – 49 cm | 64 – 68 cm |

**Praní:**

Perte ručně v teplé vodě s mírným detergentem. Nepoužívejte změkčovače látky. Urovnejte rukou a sušte na vzduchu, nepoužívejte tepelné zdroje

**Výrobce: BORT GmbH **

**Dovozce :**

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz

e-mail distribuce@dvort.cz

D114150/D-07/16 Stand: Juli 2016

Překlad a stav: 7/2016